    ‪©Copyright 2008-2009 Marvell®.‬
    Alle rettigheder forbeholdes.

    setup_0406.htm oprettet 2009-08-28

    Readme-fil for SETUP.exe

    Understøttende: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Dieses Paket enthält die folgenden Software-Komponenten:

    - NDIS5 Miniport Driver-version 11.20.2.3 til Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniport Driver-version 11.20.2.3 til Windows XP/Server 2003 (32 bit)
    - NDIS5.1 Miniport Driver-version 11.20.2.3 til Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - NDIS6 Miniport Driver-version 11.20.2.3 til Windows Vista/Server 2008 (32 bit)
    - NDIS6 Miniport Driver-version 11.20.2.3 til Windows Vista/Server 2008 (64 bit)
    - NDIS6.2 Miniport Driver-version 11.20.2.3 til Windows 7 (32 bit)
    - NDIS6.2 Miniport Driver-version 11.20.2.3 til Windows 7 (64 bit)

    Denne fil indeholder

1 Oversigt
2 Påkrævet fil
3 Installation
4 Silent installation

4.1 Installation af driver
4.2 Afinstallation af driver
4.3 Yderligere valgmuligheder

5 Fejlfinding

## 1 Oversigt

    Installationspakken til driveren indeholder Marvell NDIS Miniport Driver til
    Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Denne README-fil forklarer, hvordan man installerer installationspakken til
    driveren på en maskine, der kører på et af de følgende operativsystemer:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server
    2008, Windows 7

## 2 Påkrævet fil

    For at installere driveren, er følgende fil påkrævet:

        setup.exe

## 3 Installation

    Ved plug & play-Windowsversioner vil adapteren blive fundet, identificeret og
    konfigureret automatisk. Afbryd alle operativsystemets forsøg på at installere
    driveren automatisk.

    BEMÆRK: For at installere driveren skal du være logget på
                   med administratorrettigheder.

    For at installere driveren, fortsæt som følger:

    1. Udfør setup-filen "setup.exe".
    2. Følg instruktionerne der vises under installationsproceduren.

## 4 Silent installation

    For silent installation af driveren skal følgende kommandoer gennemføres.

4.1 Installation af driver

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

4.2 Afinstallation af driver

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

4.3 Yderligere valgmuligheder

    Som standard er installationsdrevet "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver". Det
    kan ændres ved at indstille den variable "INSTALLDIR".

    Eksempel:

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Installationens status er registreret i filen "%WINDIR%\YukonInstall.log".
    Registreringsfilens sti og navn kan ændres ved at erstatte
    "%WINDIR%\YukonInstall.log" med den foretrukne sti og navn.

## 5 Fejlfinding

    Hvis du oplever problemer med din driver-installationspakke, beder vi dig læse
    instruktionerne ovenfor igen og omhyggeligt gennemgå dokumentationen, der blev
    leveret med systemet.

    Derudover henviser vi til systemets registreringsfil (ved hjælp af Event Viewer),
    og beder dig undersøge den for posteringer fra Marvell NDIS Miniport Driver. Hvis
    dit problem ikke findes på listen, eller hvis fejlen fortsætter, beder vi dig
    sende din systemregistreringsfil til vores tekniske afdeling.

    For yderligere oplysninger, kontakt venligst vores tekniske afdeling.

    *** Slut på Readme-fil ***