    ‪©Copyright 2008-2009 Marvell®.‬
    Det tas forbehold om alle rettigheter.

    setup_0414.htm opprettet 2009-08-28

    Lesmeg fil for SETUP.exe

    Støtter: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Denne pakken inneholder følgende programvarekomponenter:

    - NDIS5 Miniport driver versjon 11.20.2.3 for Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniport driver versjon 11.20.2.3 for Windows XP/Server 2003 (32 bit)
    - NDIS5.1 Miniport driver versjon 11.20.2.3 for Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - NDIS6 Miniport driver versjon 11.20.2.3 for Windows Vista/Server 2008 (32 bit)
    - NDIS6 Miniport driver versjon 11.20.2.3 for Windows Vista/Server 2008 (64 bit)
    - NDIS6.2 Miniport driver versjon 11.20.2.3 for Windows 7(32 bit)
    - NDIS6.2 Miniport driver versjon 11.20.2.3 for Windows 7(64 bit)

    Denne fil inneholder

1 Oversikt
2 Nødvendig fil
3 Installasjon
4 Lydløs installasjon

4.1 Driver installasjon
4.2 Driver avinstallasjon
4.3 Andre opsjoner

5 Feilsøking

## 1 Oversikt

    Installasjonspakken for driver inneholder Marvell NDIS Miniport Driver for
    Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Denne LESMEG-fil forklarer hvordan man installerer driverens installasjonspakke
    på en maskin som bruker et av følgende operativsystemer:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server
    2008, Windows 7

## 2 Nødvendig fil

    For installasjon av driveren kreves følgende fil:
        setup.exe

## 3 Installasjon

    For versjoner med Windows plug & play blir adapteren funnet, identifisert og
    konfigurert automatisk. Annuller alle operativsystemets forsøk på automatisk
    installasjon av driveren.

    MERK: For å kunne installere driveren må du være logget inn som en bruker med administrative rettigheter.

    Slik gjør du for å installere driveren:

    1. Kjør oppsettfila "setup.exe".
    2. Følg de instruksjonene som vises under installasjonsforløpet.

## 4 Lydløs installasjon

    For å installere driveren lydløst må følgende kommandoer utføres.

4.1 Driver installasjon

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

4.2 Driver avinstallasjon

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

4.3 Andre opsjoner

    Installasjonskatalogen er som standard "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver".
    Den kan endres ved å innstille variabelen "INSTALLDIR".

    Eksempel:

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Installasjonens status er registrert i fila "%WINDIR%\YukonInstall.log".
    Loggfilas søkevei og navn kan endres ved å erstatte "%WINDIR%\YukonInstall.log"
    med ønsket søkevei og navn.

## 5 Feilsøking

    Dersom det oppstår problemer med driverens installasjonspakke, bør du nøye lese
    igjennom på nytt instruksjonene ovenfor og den dokumentasjonen som følger med
    operativsystemet.

    Se dessuten i systemets loggfil for hendelser (ved hjelp av hendelsesvisningen),
    og sjekk om det er lagt inn data fra Marvell NDIS Miniport Driver. Dersom ditt
    spesielle problem ikke er nevnt eller feilen vedvarer, må du sende din loggfil
    med systemhendelser til systemansvarlig tekniker.

    Ytterligere opplysninger får du fra din systemansvarlige støtte.

    *** Slutt på LESMEG-fila ***