    ‪©Copyright 2008-2009 Marvell®.‬
    Tutti i diritti riservati.

    setup_0410.htm creato 2009-08-28

    File Leggimi per SETUP.exe

    Supporta: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Questo pacchetto contiene i seguenti componenti software:

    - Driver NDIS5 Miniport versione 11.20.2.3 per Windows 2000
    - Driver NDIS5.1 Miniport versione 11.20.2.3 per Windows XP/Server 2003 (a 32 bit)
    - Driver NDIS5.1 Miniport versione 11.20.2.3 per Windows XP/Server 2003 (a 64 bit)
    - Driver NDIS6 Miniport versione 11.20.2.3 per Windows Vista/Server 2008 (a 32 bit)
    - Driver NDIS6 Miniport versione 11.20.2.3 per Windows Vista/Server 2008 (a 64 bit)
    - Driver NDIS6.2 Miniport versione 11.20.2.3 per Windows 7 (a 32 bit)
    - Driver NDIS6.2 Miniport versione 11.20.2.3 per Windows 7 (a 64 bit)

    Questo file contiene

1 Generalità
2 File richiesto
3 Installazione
4 Installazione tacita

4.1 Installazione del driver
4.2 Rimozione del driver
4.3 Altre opzioni

5 Ricerca ed eliminazione errori

## 1 Generalità

    Il pacchetto di installazione driver contiene il Marvell NDIS Miniport Driver per
    Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Questo file LEGGIMI spiega come installare il pacchetto di installazione driver
    su una macchina che esegue uno dei sistemi operativi seguenti:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server
    2008, Windows 7

## 2 File richiesto

    Per installare il driver è richiesto il file seguente:

        setup.exe

## 3 Installazione

    Nelle versioni plug & play Windows l’adattatore viene rilevato, identificato e
    configurato automaticamente. Annulla tutto sistema operativo tenta di installare
    il driver automaticamente.

    NOTA: Per installare il driver bisogna essere registrati
          come utente con diritti di amministratore.

    Per installare il driver procedere come segue:

    1. Eseguire il file di setup "setup.exe".
    2. Seguire le istruzioni visualizzate durante la
       procedura di installazione.

## 4 Installazione tacita

    Per installare tacitamente il driver, eseguire le istruzioni seguenti.

4.1 Installazione del driver

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

4.2 Rimozione del driver

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

4.3 Altre opzioni

    La directory di installazione predefinita è "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". Può essere modificata con la variabile "INSTALLDIR".

    Esempio:

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Lo stato dell’installazione viene registrato nel file
    "%WINDIR%\YukonInstall.log". Il percorso e il nome del file log possono essere
    modificati sostituendo "%WINDIR%\YukonInstall.log" con percorso e nome file
    preferiti.

## 5 Ricerca ed eliminazione errori

    Qualora si incontrassero problemi derivanti dal pacchetto di installazione del
    driver, rileggere le istruzioni precedenti e la documentazione fornita con il
    sistema operativo.

    Fare inoltre riferimento al file system event log (usare Event Viewer) e
    controllare se sono presenti le voci del Marvell NDIS Miniport Driver. Se il
    problema riscontrato non è tra quelli elencati e l’errore persiste, inviare il
    file system event log al nostro centro assistenza.

    Per altre informazioni, contattare la nostra assistenza.

    *** Fine file LEGGIMI ***