    ‪©Copyright 2008-2009 Marvell®.‬
    Vse pravice pridržane.

    setup_0424.htm ustvarjena 2009-08-28

    Datoteka Berime za SETUP.exe

    Podpira: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Paket vsebuje naslednje programske komponente:

    - NDIS5 Miniport - različica gonilnika 11.20.2.3 za Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniport - različica gonilnika 11.20.2.3 za Windows XP/Server 2003 (32 bitni)
    - NDIS5.1 Miniport - različica gonilnika 11.20.2.3 za Windows XP/Server 2003 (64 bitni)
    - NDIS6 Miniport - različica gonilnika 11.20.2.3 za Windows Vista/Server 2008 (32 bitni)
    - NDIS6 Miniport - različica gonilnika 11.20.2.3 za Windows Vista/Server 2008 (64 bitni)
    - NDIS6.2 Miniport - različica gonilnika 11.20.2.3 za Windows 7 (32 bitni)
    - NDIS6.2 Miniport - različica gonilnika 11.20.2.3 za Windows 7 (64 bitni)

    Datoteka vsebuje:

1 Pregled
2 Obvezna datoteka
3 Namestitev
4 Tiha namestitev

4.1 Namestitev gonilnika
4.2 Odstranitev gonilnika
4.3 Druge možnosti

5 Odpravljanje težav

## 1 Pregled

    Paket za namestitev gonilnikov vsebuje Marvell NDIS Miniport Driver za Marvell
    Yukon Ethernet Controller.

    V tej datoteki BERIME je pojasnjeno, kako namestite paket za nameščanje gonilnika
    na računalniku z enim od spodnjih operacijskih sistemov:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server
    2008, Windows 7

## 2 Obvezna datoteka

    Za namestitev gonilnika je potrebna ta datoteka:

        setup.exe

## 3 Namestitev

    Če imate Windows s samodejno namestitvijo, bo kartica samodejno zaznana,
    prepoznana in konfigurirana. Prekličite vse poskuse operacijskega sistema, da bi
    gonilnik namestil samodejno.

    OPOMBA: Če želite namestiti gonilnik, morate biti prijavljeni kot uporabnik s skrbniškimi pravicami.

    Gonilnik namestite tako:

    1. Zaženite namestitveno datoteko "setup.exe".
    2. Sledite navodilom, ki so prikazana med postopkom namestitve.

## 4 Tiha namestitev

    Če želite tiho namestiti gonilnik, je treba izvesti spodnje ukaze.

4.1 Namestitev gonilnika

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

4.2 Odstranitev gonilnika

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

4.3 Druge možnosti

    Privzeti imenik namestitve je "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver".
    Spremenite ga tako, da določite spremenljivko "INSTALLDIR".

    Primer:

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Stanje namestitve se beleži v datoteki "%WINDIR%\YukonInstall.log". Pot in ime
    dnevniške datoteke spremenite tako, da nadomestite "%WINDIR%\YukonInstall.log" z
    želeno potjo in imenom datoteke.

## 5 Odpravljanje težav

    Če boste imeli s paketom za namestitev gonilnika kakršnekoli težave, prosimo, da
    znova pozorno preberete zgornja navodila in dokumentacijo, ki ste jo dobili z
    operacijskim sistemom.

    Poleg tega si oglejte tudi dnevniško datoteko sistemskih dogodkov (v
    pregledovalniku dogodkov) in ugotovite, ali vsebuje vpise za Marvell NDIS
    Miniport Driver. Če vaša težava ni navedena ali če se napaka ponavlja, pošljite
    dnevnik sistemskih dogodkov našemu osebju za tehnično podporo.

    Za nadaljnje informacije se obrnite na našo podporo.

    *** Konec datoteke Berime ***